# Hws AHD 8CH 720P Capture 系列采集卡

# 快速使用指南 for Linux

版权所有 2021 Longtimetech 保留所有权利。

最后更新时间 2021–06–26

## 1 简介

HWS 系列采集卡可应用于 AHD 8CH 720P 采集卡。采集卡驱动支持Thunderbot3/4/USB4

## 2 产品安装

- 关闭计算机电源;

- 将Hws采集卡插入到计算机PCI Express插槽中/雷电拓展邬中

- 开启计算机电源，启动操作系统;

## 3 驱动安装

### 3.1 驱动安装简介

本节主要介绍如何在 linux 系统环境下安装 Hws Capture 系列采集卡的驱动程序.

### 3.2 驱动安装

- 下载驱动程序安装包 hws_XXXX.zip其中 XXXX 表示下载驱动的版本号。

- 输入命令：unzip hws_XXXX.zip 将驱动解压到当前目录。

- 解压后包括如下目录和文件：

  - play：play目录中包含了测试采集卡的脚本

  - scripts： scripts 目录中包含了安装、卸载、修复驱动的脚本及系统配置文件。

  - src：src 目录中包含了驱动程序的源码。

  - install.sh：执行该文件即可调用 scripts 目录的中的脚本自动安装驱动程序。

- 安装内核开发包：安装驱动之前，必须先安装内核开发包，否则安装驱动将失败。

  - Ubuntu：sudo apt-get install linux-headers-`uname -r`

  - Fedora、CentOS、RHEL: sudo yum install kernel-devel

- 执行当前目录下 install.sh 文件，安装驱动。